**泸西县中医医院动态血压监护仪采购项目**

**采购文件**

**项目编号：lxxzyyysb-2022-0014**

**采 购 人：泸西县中医医院**

**泸西县中医医院动态血压监护仪采购项目**

一、项目基本情况

项目编号：**lxxzyyysb-2022-0014**

项目名称：泸西县中医医院动态血压监护仪采购项目

预算金额：动态血压监护仪：11500.00元。

采购需求：动态血压监护仪2台。具体规格型号详见采购文件。

合同履行期限：自合同签订之日起30天内完成；

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 报价方营业执照 （三证合一）（复印件加盖公章）；

3.2 法定代表人授权书（原件）；

3.3 生产厂家资质；

3.4 本项目不接受联合体投标，以上资格条件必须同时具备。

三、提交响应文件截止时间及方式

2022年10月18日前，将响应文件盖章扫码后发送至邮箱（lxxzyyy120@163.com）或邮寄泸西县中医医院采购办。

四、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

五、其他补充事宜

本次采购公告在泸西县中医医院官网（<http://www.lxxzyyy.com/xinwenzhongxin/zbcg/>）上发布。

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息

名 称：泸西县中医医院

地址：泸西县中枢镇文秀路

联系方式：0873-6621879

1. 响应文件格式（由报价方填写）

（一）报价表

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 内 容 |
| 报 价 | 小写： 大写： |
| 合同履行期限 | 自合同签订之日起\_\_日内完成 |

申请人： （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

联系方式：

填表时间： 年 月 日

1. 法定代表人身份证明书

申请人名称：

单位性质：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （申请人名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

申请人： （盖单位公章）

年 月 日

1. 授权委托书

本人 （姓名） 系 （申请人名称） 的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改 （项目名称） 响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：授权委托代理人身份证

申请人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

年 月 日

（四）采购需求

**提示：**

1. **带\*参数表示重要参数。如果采用综合评分法列为扣分项目。**

**2、带\*参数必须提供产品彩页或者产品技术白皮书或者产品说明书等证明。**

**一 、技术性能：**

\*1、适用于成人、小儿和新生儿。

2、可设置普通用户和动态血压两种模式。普通用户可存储300条血压测量数据；动态血压模式具有24小时以上血压、脉率监测功能，最多可存储350条测量数据。

\*3、记录盒具有数据回顾功能。回顾界面包括血压列表和血压趋势图，并可以随意切换。

4、具有可选择性的参数报警处理功能。测量参数报警范围可设置，超出报警范围提供声光报警，报警开关可设置。

\* 5、彩色TFT液晶屏显示，同步显示测量过程和结果。

\*6、可以直接在记录盒上设置测量方案，并直接在记录盒上启动动态血压测量而不需要通过分析系统对记录盒上传测量方案。

7、2节5号碱性电池可以满足设备工作48小时以上。具有电量检测和低电量报警功能。

8、采用普通USB数据线与上位机通讯，传输数据方便、快捷。

\*9、具有血压变异性分析、动脉硬化指数分析和平滑指数分析等功能。

\*10、上位机分析软件全开放、无加密，可任意安装到多台电脑上并方便后期软件免费升级。

11、丰富的报告内容任意选择打印：患者统计页、摘要统计页、动态血压总结页、彩色填充图页、条状图页，柱状图页、饼图页、频率柱状图页、拟合线页、PR/MAP/PP柱状图页、测量数据页。

12、支持网络功能，实现数据远程传输。

**二、技术参数**

**1、血压**

测量方法：示波法

测量范围：0-290mmHg

自动测量间隔： 15、30、60、120、240分钟

分辨率：1mmHg

准确度：压力±3mmHg以内

**2、脉率**

范围：40-240bpm

分辨率：1bpm

**3、显示**

2.4英寸彩色液晶屏

**附件：商务要求**

1、具有计量器具许可证。

2、通过ISO13485、ISO9001质量管理体系认证、CE认证、FDA认证。

3、通过14001环境管理体系认证

（五）申请人基本情况

附：营业执照、资质证书（复印件加盖公章）

（六）供货方案及承诺（格式自拟，加盖公章）

（七）所投产品相关资料（格式自拟）

附：产品相关资料（复印件加盖鲜章）

（八）其他材料（格式自拟，加盖公章）