**泸西县中医医院内一科、供应室设备**

**紧急采购项目**

**采购文件**

**项目编号：lxxzyyysb-2023-0015**

**采 购 人：泸西县中医医院**

**泸西县中医医院内一科、供应室设备**

**紧急采购项目**

一、项目基本情况

项目编号：**lxxzyyysb-2023-0015**

项目名称：泸西县中医医院内一科、供应室设备紧急采购项目

预算金额：磁振热治疗仪：18500.00元，空气压缩机：3000.00元；

采购需求：磁振热治疗仪2台，空气压缩机1台，如需使用配件请自行整理报价，具体参数详见采购文件；

合同履行期限：自合同签订之日起30天内完成；

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 报价方营业执照 （三证合一）（复印件加盖公章）；

3.2 法定代表人授权书（原件）；

3.3 生产厂家资质；

3.4 本项目不接受联合体投标，以上资格条件必须同时具备。

三、提交响应文件截止时间及方式

2023年4月21日前，将响应文件盖章扫码后发送至邮箱（lxxzyyy120@163.com）或邮寄泸西县中医医院采购办。

四、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

五、其他补充事宜

本次采购公告在泸西县中医医院官网（<http://www.lxxzyyy.com/xinwenzhongxin/zbcg/>）上发布。

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息

名 称：泸西县中医医院

地址：泸西县中枢镇文秀路

联系方式：0873-6621879

1. 响应文件格式（由报价方填写）

（一）报价表

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 内 容 |
| 报 价 | 小写： 大写： |
| 合同履行期限 | 自合同签订之日起\_\_日内完成 |

申请人： （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

联系方式：

填表时间： 年 月 日

1. 法定代表人身份证明书

申请人名称：

单位性质：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （申请人名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

申请人： （盖单位公章）

年 月 日

1. 授权委托书

本人 （姓名） 系 （申请人名称） 的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改 （项目名称） 响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：授权委托代理人身份证

申请人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

年 月 日

（四）采购需求

**一、磁振热治疗仪**

磁振热治疗仪（一体柜式）

1、额定输入功率：370VA

★2、磁场强度范围：20mT±7mT

3、振动频率为50Hz±1Hz

★4、振动幅度为1mm(p-p)

★5、具备2种治疗模式

M1：周期3秒，振动0.4s，间歇2.6s，

M2：周期2.5秒，振动0.2s，间歇2.3s，。

★6、温度控制：开机默认为低温工作模式，可选择温控工作模式，分40℃、46℃、52℃、58℃四级可调。

7、治疗定时时间0-99min，可任意设置

8、将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合，由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行；

★9、输出通道：四通道；

10、数码管显示窗口；

11、标配四个温热导子。

12、治疗仪治疗完毕，并有峰鸣器报警提示。

★13、双温保护功能，温度高于60℃切断输出电源，并对操作按键锁定。

**二、空气压缩机**

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **电压（AC/V）** | 220 |
| **频率（Hz）** | 50-60 |
| **功率（W）** | **0.85kw** |
| **流量（L/min）** | **100L/min** |
| **噪音（dB）** | ＜58 |
| **最高压力（Mpa）** | 0.8 |
| **启动压力（Mpa）** | 0.55 |
| **储气罐容积（L）** | 45 |
| **可供使用/治疗机** | **1-2台** |
| **净重（KG）** | 28 |
| **产品尺寸（cm）** | 40\*40\*62 |

产品特点：

1、订制大功率大流量专用马达，上气平稳、快速，有效的噪音控制，经久耐用。

2、罐内做内防锈处理，保证出气抗菌，抗腐蚀。

**产品配置清单：**1. 订制马达1台  
2. 储气罐 1 台（罐内防锈处理）  
3. 智能控制系统 一套  
4. 电磁阀 1个  
5. 单向阀 1个  
6. 消音过滤器 1套

（五）申请人基本情况

附：营业执照、资质证书（复印件加盖公章）

（六）供货方案及承诺（格式自拟，加盖公章）

（七）所投产品相关资料（格式自拟）

附：产品相关资料（复印件加盖鲜章）

（八）其他材料（格式自拟，加盖公章）